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ОБРАЗЕЦ ЗА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА / ТЕХНИЧКА ПОНУДА
Набавка и транспорт на материјали за фекална канализациона мрежа во с. Радово

	Назив на понудувач
	

	Седиште и адреса
	

	ЕДБ / ЕМБС
	

	Контакт-лице, телефон и е-пошта
	

	Број и датум на понудата
	



Упатство за пополнување: Понудувачот ги пополнува колоните „Понудена техничка карактеристика “, „Производител и тип/модел“, „Усогласеност “и „Доказ/прилог “. За секоја ставка треба да се наведат конкретни податоци, а не само „да “или „одговара “. За еквивалентни стандарди/производи задолжително се приложува доказ за еквивалентност.
	Реден број
	Барани технички карактеристики и опис на материјалот
	Ед. мерка
	Количина
	Понудена техничка карактеристика / опис
	Производител и тип/модел
	Усогласеност (ДА/НЕ)
	Доказ / прилог

	3.1.1
	Двослојна полипропиленска ребраста (ППХМ) цевка, DN/OD 250 mm, класа на крутост SN12, внатрешно мазна, надворешно ребраста, профил тип Б, за канализација, класа SN12 согласно EN 9969, изработена од полипропилен кополимер со висок модул на еластичност (ППХМ). Водонепропусна на спој под притисок од 0,5 бари, согласно EN 1053. Цевката да биде изработена согласно EN 13476-3 стандард. На самата цевка да има интегриран муф, изработен со инјекциско-молдинг технологија. Цевката треба да поседува сертификат за квалитет издаден од акредитирана европска сертификациска куќа. Со цевката да се испорача комплетна спојувачка опрема.
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ДА / НЕ
	







	3.1.2
	Двослојна полипропиленска ребраста (ППХМ) цевка, DN/OD 315 mm, класа на крутост SN12, внатрешно мазна, надворешно ребраста, профил тип Б, за канализација, класа SN12 согласно EN 9969, изработена од полипропилен кополимер со висок модул на еластичност (ППХМ). Водонепропусна на спој под притисок од 0,5 бари, согласно EN 1053. Цевката да биде изработена согласно EN 13476-3 стандард. На самата цевка да има интегриран муф, изработен со инјекциско-молдинг технологија. Цевката треба да поседува сертификат за квалитет издаден од акредитирана европска сертификациска куќа. Со цевката да се испорача комплетна спојувачка опрема.
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ДА / НЕ
	








	3.2.1
	Полиетиленска водоводна цевка, DN 125 mm, PN 10, изработена од PE 100-RC Tip 2, внатрешно црна, надворешно сина боја. Цевките треба да бидат изработени согласно стандардите EN 12201-2 и PAS 1075 или еквивалентен стандард, и да поседуваат DIN CERTCO сертификат за квалитет или еквивалентен сертификат издаден од европска сертификациска куќа.
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ДА / НЕ
	




	4.1.1
	полипропиленски (PP) канализациони ревизиони и каскадно-ревизиони шахти, со висина од 0,0 m до 1,5 m, составени од следните елементи:
PP база со кинета;
Тело изработено од PP ребраста цевка ID 1000 mm, со крутост SN12, екструзионо заварена со базата;
PP конус DN 1000/600;
Внатрешни екструзионо заварени PP скали, согласно EN 13101 (EN 14396).
Шахтата треба да биде изработена согласно стандардите EN 13598-1/2, со отпорност на површинско и сообраќајно оптоварување согласно EN 14802.
Шахтите треба да имаат армирано-бетонски прстен и гумица за прифаќање на товарите, согласно стандардите DIN 19584 и EN 124.
Шахтите треба да поседуваат сертификат за квалитет издаден од акредитирана европска сертификациска куќа.
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ДА / НЕ
	






	4.1.2
	Комплетна PP ревизиона/каскадна шахта со истите барани технички карактеристики како ставката 4.1.1. Длабочина 1,5–2,0 m.
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ДА / НЕ
	



	4.1.3
	Комплетна PP ревизиона/каскадна шахта со истите барани технички карактеристики како ставката 4.1.1. Длабочина 2,0–2,5 m.
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ДА / НЕ
	




	4.1.4
	Комплетна PP ревизиона/каскадна шахта со истите барани технички карактеристики како ставката 4.1.1. Длабочина 2,5–3,0 m.
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ДА / НЕ
	






Потврда на понудувачот
Со потпишување на овој образец, потврдуваме дека информациите внесени во образецот се точни и дека понудените производи ги исполнуваат бараните технички карактеристики или дека за секое понудено еквивалентно решение се приложени соодветни докази.
Потврдуваме дека понудените материјали ќе бидат испорачани во бараните количини и дека транспортот до магацин/локација посочена од Македонски Каритас е опфатен со нашата понуда.

	Име и презиме на овластено лице
	

	Функција
	

	Потпис, печат и датум
	


Забелешка за Набавувачот: Пред испраќање на образецот до понудувачите, усогласете го со конечната техничка спецификација и потврдете ги стандардите и параметрите со проектантот. Образецот е наменет понудувачот да ги наведе понудените производи и доказите за нивната усогласеност; не заменува финансиска понуда.
Образец за техничка спецификација – с. Радово
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