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ОБРАЗЕЦ ЗА ФИНАНСИСКА ПОНУДА
Набавка и транспорт на материјали за изградба на фекална канализациона мрежа во с. Радово општина Босилово

Назив на понудувач: ______________________________________________
Седиште и адреса: _________________________________________________
Контакт-лице: __________________________ Телефон/е-пошта: __________________________
Понудените цени мора да ги опфатат материјалите и транспортот до магацин/локација посочена од Македонски Каритас. Транспортот не се прикажува како посебна ставка, туку е вклучен во единечната цена на секој материјал. ДДВ се прикажува одделно.
Финансиска понуда
	Р. бр.
	Опис на материјалот
	Ед. мерка
	Количина
	Единечна цена без ДДВ (МКД)
	Вкупно без ДДВ (МКД)

	3.1.1
	Двослојна полипропиленска ребраста ППХМ канализациска цевка, профил тип Б, внатрешно мазна и надворешно ребраста, класа SN12, согласно EN 13476-3; водонепропусност на спој согласно бараните стандарди; со интегриран муф и комплетна спојувачка опрема. Надворешен дијаметар OD 250 mm.
	m
	180
	
	

	3.1.2
	Двослојна полипропиленска ребраста ППХМ канализациска цевка, профил тип Б, внатрешно мазна и надворешно ребраста, класа SN12, согласно EN 13476-3; водонепропусност на спој согласно бараните стандарди; со интегриран муф и комплетна спојувачка опрема. Надворешен дијаметар OD 315 mm.
	m
	1.214
	
	

	3.2.1
	Полиетиленска цевка PE 100-RC, тип 2, внатрешно црна и надворешно сина, согласно EN 12201-2 и PAS 1075 или еквивалентен стандард; со соодветен доказ за квалитет. DN 125 mm, PN10.
	m
	198
	
	

	4.1.1
	Комплетна полипропиленска (PP) канализациска ревизиона/каскадна шахта: PP база со кинета; тело од PP ребраста цевка ID 1000 mm, SN12, екструзионо заварено со базата; PP конус DN 1000/600; внатрешни PP скали; соодветен армирано-бетонски прстен и гумица за прифаќање на товарите; согласно применливите стандарди наведени во техничката спецификација. Длабочина 0,0–1,5 m.
	бр.
	14
	
	

	4.1.2
	Иста комплетна PP ревизиона/каскадна шахта со техничките карактеристики наведени во ставката 4.1.1. Длабочина 1,5–2,0 m.
	бр.
	21
	
	

	4.1.3
	Иста комплетна PP ревизиона/каскадна шахта со техничките карактеристики наведени во ставката 4.1.1. Длабочина 2,0–2,5 m.
	бр.
	10
	
	

	4.1.4
	Иста комплетна PP ревизиона/каскадна шахта со техничките карактеристики наведени во ставката 4.1.1. Длабочина 2,5–3,0 m.
	бр.
	4
	
	



	Рекапитулација
	Износ (МКД)

	Вкупно без ДДВ
	

	ДДВ ____ %
	

	ВКУПНО СО ДДВ
	



Изјава
Потврдуваме дека понудените цени ги вклучуваат сите трошоци поврзани со набавката и транспортот до локацијата определена од Македонски Каритас, вклучително пакување, утовар и останати трошоци потребни за уредна испорака, освен ако во тендерската документација изречно не е наведено поинаку.
Понудата важи _____ календарски дена од крајниот рок за доставување понуди.

Име и презиме на овластено лице: __________________________________
Функција: __________________________
Потпис и печат: _____________________    Датум: ______________
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